在调试时，我们应该做如下物理连接：用串口线连接背板上的控制串口和PC上的串口,同时用网线连上上的以太网卡，如下图所示：

